**LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品圖 | |  | | | |
| 產品名稱 | | LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 | | | |
| 系列名稱 | | 旗艦SM+ | | | |
| 產品型號 | | LSU/N-0817DHP | | LSU/N-1017DHP | LSU/N-1217DHP |
| 售價 | | $29,900 | | $33,900 | $40,900 |
| 省電靜音空調 | 雙迴轉壓縮機 | ● | | ● | ● |
| 節能模式 | 三段 | | 三段 | 三段 |
| 清淨空調 | 奈米離子 | ● | | ● | ● |
| 自體清潔 | ● | | ● | ● |
| 微塵濾網 | ● | | ● | ● |
| 舒適空調 | 舒眠 | ● | | ● | ● |
| 舒適氣流 | ● | | ● | ● |
| 噴射冷流 | ● | | ● | ● |
| 耐用空調 | 壓縮機10年保固 | ● | | ● | ● |
| 主機板7年保固 | ● | | ● | ● |
| 全機3年保固 | ● | | ● | ● |
| 抗鏽蝕金散熱片 | ● | | ● | ● |
| 智慧空調 | Wi-Fi內建 | ● | | ● | ● |
| Smart ThinQ App | ● | | ● | ● |
| 聰明診斷 | ● | | ● | ● |
|  | 快速安裝設計 | ● | | ● | ● |
| 冷房能力 (kW) | 2.2 | | 2.8 | 3.5 |
| 暖房能力 (kW) | 2.7 | | 3.4 | 4 |
| CSPF (kWh/kWh) | 6.00 | | 5.95 | 6.10 |
| 能效分級 | 1級 | | 1級 | 1級 |
| 輸入電源 (Φ/V/Hz) | 1Φ 220V, 60Hz | | 1Φ 220V, 60Hz | 1Φ 220V, 60Hz |
| 除濕量 (l/h) | 1.3 | | 1.3 | 1.9 |
| 冷媒&填充量 (g) | R410A, 1,150 | | R410A, 1,150 | R410A, 1,300 |
| 室內機淨尺寸 (W\*H\*D)mm | 885\*325\*236 | | 885\*325\*236 | 885\*325\*236 |
| 室外機淨尺寸 (W\*H\*D) mm | 770\*545\*288 | | 770\*545\*288 | 870\*650\*330 |
| 室內機淨重 (kg) | 11 | | 11 | 11 |
| 室外機淨重 (kg) | 32 | | 32 | 41.5 |
| 產品圖 | |  | | | |
| 產品名稱 | | LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 | | | |
| 系列名稱 | | 旗艦SM+ | | | |
| 產品型號 | | LSU/N-1417DHP | LSU/N-1217DCO | | LSU/N-1417DCO |
| 售價 | | $44,900 | $38,900 | | $40,900 |
| 省電靜音空調 | 雙迴轉壓縮機 | ● | ● | | ● |
| 節能模式 | 三段 | 三段 | | 三段 |
| 清淨空調 | 奈米離子 | ● | ● | | ● |
| 自體清潔 | ● | ● | | ● |
| 微塵濾網 | ● | ● | | ● |
| 舒適空調 | 舒眠 | ● | ● | | ● |
| 舒適氣流 | ● | ● | | ● |
| 噴射冷流 | ● | ● | | ● |
| 耐用空調 | 壓縮機10年保固 | ● | ● | | ● |
| 主機板7年保固 | ● | ● | | ● |
| 全機3年保固 | ● | ● | | ● |
| 抗鏽蝕金散熱片 | ● | ● | | ● |
| 智慧空調 | Wi-Fi內建 | ● | ● | | ● |
| Smart ThinQ App | ● | ● | | ● |
| 聰明診斷 | ● | ● | | ● |
|  | 快速安裝設計 | ● | ● | | ● |
| 冷房能力 (kW) | 4.1 | 3.5 | | 4.1 |
| 暖房能力 (kW) | 4.5 | - | | - |
| CSPF (kWh/kWh) | 5.65 | 6.10 | | 5.65 |
| 能效分級 | 1級 | 1級 | | 1級 |
| 輸入電源 (Φ/V/Hz) | 1Φ 220V, 60Hz | 1Φ 220V, 60Hz | | 1Φ 220V, 60Hz |
| 除濕量 (l/h) | 1.9 | 1.9 | | 1.9 |
| 冷媒&填充量 (g) | R410A, 1,300 | R410A, 1,300 | | R410A, 1,300 |
| 室內機淨尺寸 (W\*H\*D)mm | 885\*325\*236 | 885\*325\*236 | | 885\*325\*236 |
| 室外機淨尺寸 (W\*H\*D)mm | 870\*650\*330 | 870\*650\*330 | | 870\*650\*330 |
| 室內機淨重 (kg) | 11 | 11 | | 11 |
| 室外機淨重 (kg) | 41.5 | 41.5 | | 41.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品圖 | |  | |
| 產品名稱 | | LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 | |
| 系列名稱 | | 標準S2 | |
| 產品型號 | | LSU/N-1815WHP | LSU/N-2215WHP |
| 售價 | | $51,900 | $57,900 |
| 省電靜音空調 | 雙迴轉壓縮機 | ● | ● |
| 節能模式 | 二段 | 二段 |
| 清淨空調 | 奈米離子 | - | - |
| 自體清潔 | ● | ● |
| 微塵濾網 | ● | ● |
| 舒適空調 | 舒眠 | ● | ● |
| 舒適氣流 | ● | ● |
| 噴射冷流 | ● | ● |
| 耐用空調 | 壓縮機10年保固 | ● | ● |
| 主機板7年保固 | ● | ● |
| 全機3年保固 | ● | ● |
| 抗鏽蝕金散熱片 | ● | ● |
| 智慧空調 | Wi-Fi內建 | - | - |
| Smart ThinQ App | - | - |
| 聰明診斷 | - | - |
|  | 快速安裝設計 | ● | ● |
| 冷房能力 (kW) | 5.2 | 6.3 |
| 暖房能力 (kW) | 5.8 | 7.1 |
| CSPF (kWh/kWh) | 5.33 | 4.96 |
| 能效分級 | 1級 | 2級 |
| 輸入電源 (Φ/V/Hz) | 1Φ 220V, 60Hz | 1Φ 220V, 60Hz |
| 除濕量 (l/h) | 2.5 | 2.5 |
| 冷媒&填充量 (g) | R410A, 1,350 | R410A, 1,800 |
| 室內機淨尺寸 (W\*H\*D)mm | 1090\*330\*248 | 1090\*330\*248 |
| 室外機淨尺寸 (W\*H\*D)mm | 870\*655\*320 | 870\*800\*320 |
| 室內機淨重 (kg) | 14.5 | 14.5 |
| 室外機淨重 (kg) | 46 | 55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品圖 | |  | | |
| 產品名稱 | | LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 | | |
| 系列名稱 | | 經典SJ | | |
| 產品型號 | | LSU/N-0817SCO | LSU/N-1017SCO | LSU/N-1418SCO |
| 售價 | | $26,900 | $30,900 | $38,900 |
| 省電靜音空調 | 雙迴轉壓縮機 | ● | ● | ● |
| 節能模式 | 三段 | 三段 | 三段 |
| 清淨空調 | 奈米離子 | ● | ● | ● |
| 自體清潔 | ● | ● | ● |
| 微塵濾網 | ● | ● | ● |
| 舒適空調 | 舒眠 | ● | ● | ● |
| 舒適氣流 | ● | ● | ● |
| 噴射冷流 | ● | ● | ● |
| 耐用空調 | 壓縮機10年保固 | ● | ● | ● |
| 主機板7年保固 | ● | ● | ● |
| 全機3年保固 | ● | ● | ● |
| 抗鏽蝕金散熱片 | ● | ● | ● |
| 智慧空調 | Wi-Fi內建 | ● | ● | ● |
| Smart ThinQ App | ● | ● | ● |
| 聰明診斷 | ● | ● | ● |
|  | 快速安裝設計 | ● | ● | ● |
| 冷房能力 (kW) | 2.2 | 2.8 | 4.1 |
| 暖房能力 (kW) | - | - | - |
| CSPF (kWh/kWh) | 5.93 | 5.93 | 5.46 |
| 能效分級 | 1級 | 1級 | 1級 |
| 輸入電源 (Φ/V/Hz) | 1Φ 220V, 60Hz | 1Φ 220V, 60Hz | 1Φ 220V, 60Hz |
| 除濕量 (l/h) | 1.25 | 1.25 | 1.72 |
| 冷媒&填充量 (g) | R32, 850 | R32, 850 | R32 1,050 |
| 室內機淨尺寸 (W\*H\*D) | 837\*302\*189 | 837\*302\*189 | 998\*345\*210 |
| 室外機淨尺寸 (W\*H\*D) | 770\*545\*288 | 770\*545\*288 | 870\*650\*330 |
| 室內機淨重 (kg) | 9 | 9 | 11.6 |
| 室外機淨重 (kg) | 32 | 32 | 42 |