**2018 LG清潔機器人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 產品圖 | 　 | 　 |
| 品項 | 變頻清潔機器人/ 三眼濕拖 | 變頻清潔機器人/ 雙眼濕拖 |
| 型號 | VR66930VWNC | VR66750LVWP |
| 基本規格 |
| 尺寸(cm) | 寬34 / 深34/ 高8.9 |
| 重量 | 3KG |
| 鋰電池充電時間 | 3小時 |
| 鋰電池運作時間 | 100分鐘 |
| 音量(IEC) | 60dB(正常模式)/ 62dB(強力模式) |
| 集塵盒容量 | 0.6公升 |
| 智慧鏡頭 | 3 | 2 |
| 清掃模式 | 分區 /Z字型/ 螺旋定點/ 我的空間/勁速吸力模式 |
| 防碰撞摔落感應器 | 4種: 階梯紅外線感應/ 超音波+紅外線(障礙感應) / 陀螺儀感應/ 加速度感應(防撞) |
| WIFI功能 |
| Homechat(LINE對話操作) | v | v |
| 居家監看 遠控打掃 | v | 　 |
| 居家保全 回傳照片 | v | 　 |
| 清潔日誌 查看紀錄 | v | v |
| app遙控器(遠端遙控打掃/預約/ 打掃模式/下載更新) | v | v |
| 其他便利功能 |
| 底部加裝乾抹布 | v | v |
| 智慧濕拖 | v | v |
| 防跨越磁條 | v | v |
| 預約清潔 | v | v |
| 實體遙控器 | v | v |
| 保固 | 智慧變頻馬達10年/ 電池1年/全機2年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 產品圖 | 　 | 　 |
| 品項 | 變頻清潔機器人/ 雙眼 | 變頻清潔機器人/ 雙眼 |
| 型號 | VR66713LVM | VR66715LVM |
| 基本規格 |
| 尺寸(cm) | 寬34 / 深34/ 高8.9 |
| 重量 | 3KG |
| 鋰電池充電時間 | 3小時 |
| 鋰電池運作時間 | 100分鐘 |
| 音量(IEC) | 60dB(正常模式)/ 62dB(強力模式) |
| 集塵盒容量 | 0.6公升 |
| 智慧鏡頭 | 2 | 2 |
| 清掃模式 | 分區 /Z字型/ 螺旋定點/ 我的空間/勁速吸力模式 |
| 防碰撞摔落感應器 | 4種: 階梯紅外線感應/ 超音波+紅外線(障礙感應) / 陀螺儀感應/ 加速度感應(防撞) |
| WIFI功能 |
| Homechat(LINE對話操作) | v | v |
| 居家監看 遠控打掃 | 　 | 　 |
| 居家保全 回傳照片 | 　 | 　 |
| 清潔日誌 查看紀錄 | v | v |
| app遙控器(遠端遙控打掃/預約/ 打掃模式/下載更新) | v | v |
| 其他便利功能 |
| 底部加裝乾抹布 | v | v |
| 智慧濕拖 | 　 | 　 |
| 防跨越磁條 | v | v |
| 預約清潔 | v | v |
| 實體遙控器 | v | v |
| 保固 | 智慧變頻馬達10年/ 電池1年/全機2年 |

|  |  |
| --- | --- |
| 產品圖 | 　 |
| 品項 | 變頻清潔機器人/ 單眼 |
| 型號 | VR66413LVM |
| 基本規格 |
| 尺寸(cm) | 寬34 / 深34/ 高8.9 |
| 重量 | 3KG |
| 鋰電池充電時間 | 3小時 |
| 鋰電池運作時間 | 100分鐘 |
| 音量(IEC) | 60dB(正常模式)/ 62dB(強力模式) |
| 集塵盒容量 | 0.6公升 |
| 智慧鏡頭 | 1 |
| 清掃模式 | Z字型/ 我的空間/勁速吸力模式 |
| 防碰撞摔落感應器 | 4種: 階梯紅外線感應/ 超音波+紅外線(障礙感應) / 陀螺儀感應/ 加速度感應(防撞) |
| WIFI功能 |
| Homechat(LINE對話操作) | v |
| 居家監看 遠控打掃 | 　 |
| 居家保全 回傳照片 | 　 |
| 清潔日誌 查看紀錄 | v |
| app遙控器(遠端遙控打掃/預約/ 打掃模式/下載更新) | v |
| 其他便利功能 |
| 底部加裝乾抹布 | v |
| 智慧濕拖 | 　 |
| 防跨越磁條 | 　 |
| 預約清潔 | v |
| 實體遙控器 | 　 |
| 保固 | 智慧變頻馬達10年/ 電池1年/全機2年 |